 Технические  требования 
к электронным оригинал-макетам рекламных модулей

Допустимые носители и форматы файлов

Электронный оригинал-макет предоставляется на носителе информации одного из следующих типов:

· диски CD-R;

· диски CD-RW;

· диски DVD±R;

· диски DVD±RW,
либо пересылается посредством электронной почты или файлообменных сервисов через сеть Интернет.

Все носители принимаются в формате как PC, так и Macintosh.

Электронный оригинал-макет должен удовлетворять следующим требованиям:

Оригинал-макет должен быть записан в одном из следующих форматов:

· EPS — Adobe Illustrator версии до 15 (CS5) включительно — платформа PC или Macintosh. Все шрифты должны быть конвертированы в кривые, растровые иллюстрации должны быть встроены в eps-файл;

· CDR — CorelDRAW версии до X5 включительно — платформа PC. Все шрифты должны быть конвертированы в кривые, растровые иллюстрации должны быть встроены в cdr-файл;

· TIFF (однослойный).

Оригинал-макет записывается на носителе информации в отдельной папке с наименованием рекламного модуля. В случае, если на один носитель информации записывается несколько рекламных модулей, они должны быть записаны в разных папках.

Размер документа в файле оригинал-макета должен соответствовать размеру рекламного модуля, предусмотренному рекламной сеткой газеты. 

Растровые изображения

Растровые изображения должны быть выполнены в цветовом пространстве Grayscale (для монохромных изображений) и Bitmap (для штриховых).

	Параметр
	Блок (1+1)

	Минимальный размер растровой точки в светах
	5%

	Максимальный размер растровой точки в тенях
	85%

	Среднее растискивание 50%-ной растровой точки
	30–35%

	Максимальная сумма красок
	—

	Разрешение полутоновых изображений
	150–250 dpi

	Разрешение штриховых изображений
	600–1200 dpi


Векторные изображения

Не допускается использовать эффекты наложения (Multiply, Overlay и т.п.), Transparency, Appearance (DropShadow, Glow и т. п.). 

Не допускается использовать внедрение растровых изображений PSD (со слоями).

Растровые изображения, внедренные в векторный макет, должны удовлетворять всем вышеперечисленным требованиям к растровым изображениям.
